VELA Vacuum Suffixes

IONP:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P |  | Get:  Pressure |
| PLOG |  | Get:  Pressure log |
| STA |  | Get:  Status |
| V | V | Get:  Voltage |
| SETMAXV | V | Set:  Voltage |
| I | A | Get: Current |
| SIZE | l/s | Get:  Pump size |
| SETSIZE | l/s | Set:  Pump size |
| ERR |  | Get:  Error |
| SP |  | Get:  Setpoint |
| SETSP |  | Set:  Setpoint |

PIRG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P | mbar | Get:  Pressure |
| PLOG | mbar | Get:  Pressure log |
| STA |  | Get:  Status |
| SP |  | Get:  Setpoint |

IMG:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P | mbar | Get:  Pressure |
| PLOG | mbar | Get:  Pressure log |
| STA |  | Get:  Status |
| SWITCHING | Enable Disable | Set:  Cold Cathode |
| SP |  | Get:  Setpoint |